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2026年11月
制氧机配套空气压缩机及辅材参数要求
1、 螺杆空压机：
功率：22kw；
电压：380V，50HZ；
压力：8.5bar；
流量：1.5-3.8M3/min；
出口尺寸：G1.5，螺纹；
建议外形尺寸：954*725*1090；
永磁变频、整机一级能效。
2、 通风管道：优质镀锌钢板
形状：矩形；
接口形式：咬口；
保温：30mm厚橡塑保温；
钢材厚度：≥0.6mm
长度：约20m
3、  管道支架：
名称：型钢；手工除轻锈，刷防锈漆两遍，调和漆两遍；
4、  电力电缆：
名称：电力电缆约20m；
规格：WDZB-YJV-4*16+1*10。
5、系统调试：负责设备安装系统调试。
6、售后服务：维保≥2年，对安装设备每月一巡检。
7、进场安装过程中需要拆卸设备间门，安装完成后立即恢复原貌。


供应商提供材料


























响应单位：
联 系 人：
联系电话：
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报名信息登记表

    填表时间：    年   月   日                        
	项目名称
	

	公司名称
	

	公司地址
	

	注册时间
	

	法人代表
	

	统一社会信用代码
	

	
法人代表承诺

	本公司明确了解投标项目的内容及要求，提供的资质信息真实准确，并承诺依法参加投标活动，不弄虚作假，不贿赂工作人员，所供物资来源正当合法，符合国家及行业标准，能够提供及时有效地服务。
           
           签字：
                               

	联系人
	

	身份证号
	
	部门职务
	

	联系邮箱
	
	联系电话
	





资格证明文件
1.有效的法人营业执照（复印件加盖公章）；
2.法人授权委托书；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺；
4.具有有效的基本账户开户许可证或开户信息；
5.未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”、信用中国网（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；


报价一览表

项目名称：
	序号
	项目名称
	数量
	投标报价（元）
	服务期
	服务地点

	1
	
	1
	
	
	

	合计：               （大写                ）





供应商名称（盖章）：                 

供应商授权代表签字：                

日期：                             
注：	
1. 报价如高于预算价视为无效。
2. 投标报价应包含与本项目有关的全部费用（包括安装费用、安装辅材费用）；
3. 须有正式授权代表或法定代表人签字或盖章，否则按无效投标处理。
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	参数要求
	响应参数
	响应程度
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供应商可以提供的其他资料

1.相关业绩情况;
2.企业认为需提供的其他资料；
3.......

